


TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Dišni aparat- komplet sa bocom
Leđni noseći okvir : ergonomskog oblika, otporan na toplinu, sukladnost sa HRN EN 137, tip 2,     okvir male težina ; s reduktorom, manometrom i kompletnim remenjem max 3,00 kg.	         Reduktor: ulazni tlak 0 – 300 bar, Izlazni protok 1. stupnja > 1000 l/min, 		        nominalni izlazni tlak 1. stupnja 7,5 bar. Dovod srednjeg tlaka i crijeva manometra potpuno ugrađena u okvir za nošenje radi smanjenja rizika zapinjanja, a sa prednje strane srednje tlačno crijevo i crijevo s manometrom pričvršćeno s kopčama uz naramenice				                          Plućni automat spajanje/odvajanje brzom spojnicom od srednje-tlačnog crijeva nosećeg okvira. Nadtlak , brza utična spojnica za spajanje na zaštitnu masku.                                                             Izlazni protok  plućnog automata >400 l/min						          Zaštitna maska sukladna HRN EN 136, klasa 3, materijal maske mješavina gume (EPDM), vizir širokog panoramskog oblika, od polikarbonata – otpornog na udarce i toplinu s dodatnim premazom protiv grebanja. Spajanje remenje u 5 točki i dodatni vratni remen.			      Mogućnost izbora maske u 3 veličine.

1. Boca zraka, čelična-  tip boce 1 6L/300 bar, sukladna sa normom HRN EN 12245, neograničenog vijeka trajanja.	Ventil boce je sukladan sa EN144 :2018. Uz bocu se isporučuje zaštitna navlaka od materijala otpornog na toplinu.


2. Boca zraka 6,8L/300 bar, sukladna sa normom HRN EN 12245,			                     sa aluminijskom jezgrom omotanom kompozitnim vlaknima – tip boce 3.		           Trajnost boce minimalno 20 godina. Ventil boce je sukladan sa EN144 :2018	Kod isporuke isporučitelj za boce prilaže certifikat i izjavu o sukladnosti sa HRN EN 12245	
            Zaštitna navlaka za bocu 6,8L, od materijala otpornog na toplinu.


3. Boca zraka od potpuno kompozitnog materijala – tip boce 4 (NLL-neograničeni vijek trajanja),       6,8L/300 bar, sukladna sa normom HRN EN 12245, Težina prazne boce za zaštitnom gumom na gornjem dijelu boce i na dnu boce i ventilom; maksimalno do 3,35 kg. Ventil boce sukladan sa EN144 :2018. Uz bocu se isporučuje vatrootporna nomex navlaka plave boje sa srebrnom reflektirajućom trakom i ručkom za nošenje.

Tehničke specifikacije predmeta nabave, vrsta, kvaliteta i količina u cijelosti su iskazane troškovnikom, Glavnom projektu s pripadajućim mapama i Izvedbenim projektom.

Tehničke specifikacije u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva te u obliku sukladnosti sa normama
Ukoliko se tehničke specifikacije formuliraju sukladno članku 209. Zakona o javnoj nabavi, ("Narodne novine" br. 120/2016., 114/2022., 48/2026.), (dalje u tekstu: ZJN 2016), smatra se da je svaka takva uputa/zahtjev popraćena izrazom „ili jednakovrijedno“ te su ponuditelji slobodni nuditi jednakovrijedna rješenja.

Člankom 210. ZJN 2016 propisano je:
(1) Tehničke specifikacije ne smiju upućivati na određenu marku ili izvor, ili određeni proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt, ili na zaštitne znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo ili proizvodnju ako bi to imalo učinak pogodovanja ili isključenja određenih gospodarskih ili određenih proizvoda, osim ako je to opravdano subjekata predmetom nabave. 
(2) Upućivanje iz stavka 1. ovoga članka iznimno je dopuštena ako se predmet nabave ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati sukladno članku 209. ovoga Zakona, pri čemu takva uputa mora biti popraćena izrazom »ili jednakovrijedno«. 
(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, ponuditelj je obvezan dokazati jednakovrijednost ponuđene robe, radova ili usluga. 

Člankom 211. ZJN 2016 propisano je:
(1) Ako javni naručitelj koristi mogućnost upućivanja na specifikacije iz članka 209. točke 1. ovoga Zakona u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva, ne smije odbiti ponudu za radove, robu ili usluge koji odgovaraju nacionalnoj normi kojom se prihvaća europska norma, europskom tehničkom odobrenju, zajedničkoj tehničkoj specifikaciji, međunarodnoj normi ili tehničkom referentnom sustavu koji je utvrdilo europsko normizacijsko tijelo, ako se te specifikacije odnose na izvedbene ili funkcionalne zahtjeve koje je javni naručitelj propisao. 
(2) Ako javni naručitelj koristi mogućnost upućivanja na specifikacije iz članka 209. točke 2. ovoga Zakona, ne smije odbiti ponudu zbog toga što ponuđeni radovi, roba ili usluge nisu u skladu s tehničkim specifikacijama na koje je uputio, ako ponuditelj u ponudi na zadovoljavajući način javnom naručitelju dokaže, bilo kojim prikladnim sredstvom što uključuje i sredstva dokazivanja iz članka 213. ovoga Zakona, da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve definirane tehničkim specifikacijama. 
(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka ponuditelj mora u ponudi na zadovoljavajući način javnom naručitelju, bilo kojim prikladnim sredstvom što uključuje i sredstva dokazivanja iz članka 213. ovoga Zakona, dokazati da radovi, roba ili usluge koji odgovaraju normi udovoljavaju izvedbenim ili funkcionalnim zahtjevima javnog naručitelja.







